# If a heartbeat is not sent to the target, a test request should be received
# and we should eventually timeout

iCONNECT
I8=FIXT.1.135=A34=149=TW52=<TIME>56=ISLD98=0108=61137=7
E8=FIXT.1.19=6735=A34=149=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW98=0108=61137=710=0

# wait for two heartbeats
E8=FIXT.1.19=4935=034=249=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW10=0
I8=FIXT.1.135=034=249=TW52=<TIME>56=ISLD
E8=FIXT.1.19=4935=034=349=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW10=0

# wait for test request
E8=FIXT.1.19=5835=134=449=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW112=TEST10=210
I8=FIXT.1.135=034=349=TW52=<TIME>56=ISLD112=TEST

# wait for two heartbeats
E8=FIXT.1.19=4935=034=549=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW10=0
I8=FIXT.1.135=034=449=TW52=<TIME>56=ISLD
E8=FIXT.1.19=4935=034=649=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW10=0

# wait for test request and disconnect
E8=FIXT.1.19=5835=134=749=ISLD52=00000000-00:00:00.00056=TW112=TEST10=213
eDISCONNECT
